Librería: Librería EEPROM Atmel AT93C86A


Creada: David Steckler.


Fecha: 03/05/2020.

stecklerdav@hotmail.com/gmail.com

La siguiente librería fue creada para micro controladores silicón labs comunicación SPI con microprocesador Jade de Silicon labs

Diagrama:





Conexiones:


// Configure GPIO mode

**GPIO\_PinModeSet**(*gpioPortA*, 8, *gpioModePushPull*, 0); // US2\_CLK is push pull

**GPIO\_PinModeSet**(*gpioPortA*, 9, *gpioModePushPull*, 0); // US2\_CS is push pull

**GPIO\_PinModeSet**(*gpioPortA*, 6, *gpioModePushPull*, 0); // US2\_TX (MOSI) is push pull

**GPIO\_PinModeSet**(*gpioPortA*, 7, *gpioModeInput*, 0); // US2\_RX (MISO) is input



Funciona correctamente